a:6:{s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:1:{s:3:"rss";a:1:{i:0;a:6:{s:4:"data";s:3:"
	
";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:7:"version";s:3:"2.0";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:1:{s:7:"channel";a:1:{i:0;a:6:{s:4:"data";s:44:"
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:2:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:19:"Lo Furòl - Accueil";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:107:"Site traitant de l'électronique, des logiciels libres, de l'impression 3d et éventuellement de l'occitan.";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:26:"https://lofurol.fr/joomla/";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:13:"lastBuildDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Tue, 30 Jul 2024 12:26:30 +0200";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:9:"generator";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:40:"Joomla! - Open Source Content Management";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"language";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:5:"fr-fr";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"item";a:7:{i:0;a:6:{s:4:"data";s:43:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:54:"[Tasmota] Piloter une porte de garage avec un Shelly 1";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:105:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/254-tasmota-piloter-une-porte-de-garage-avec-un-shelly-1";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:105:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/254-tasmota-piloter-une-porte-de-garage-avec-un-shelly-1";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:3859:"<div class="feed-description"><h2><span style="text-decoration: underline;">I- Choix du module domotique Shelly 1 :</span></h2>
<ul>
<li>Après avoir piloté l'ouverture et la fermeture de ma <a href="https://lofurol.fr/joomla//joomla/electronique/domotique/160-espeasy-jeedom-piloter-un-relais-avec-une-wemos-lolin32-lite">porte de garage avec un module Wemos Lolin32 Lite sous firmware ESP Easy Mega</a>, j'ai voulu faire évoluer mon système en utilisant un <strong>module Shelly 1</strong> plus compact et nécessitant moins de bricolage. Cette solution peut aussi être très rapidement mise en place.<br />Plus d'info sur le Shelly1 sur la page suivante <a href="https://shelly.cloud/products/shelly-1-smart-home-automation-relay/">https://shelly.cloud/products/shelly-1-smart-home-automation-relay/</a>.</li>
<li>L'autre avantage du Shelly 1, contrairement au Sonoff Mini, c'est qu'il est possible de commander <strong>un contact sec</strong> à travers son relais, ce qui est nécessaire pour pouvoir actionner le moteur de ma porte de garage qui fonctionne par impulsions : un appui pour ouvrir, un autre appui pour arrêter, un nouvel appui pour refermer et ainsi de suite.</li>
<li>Il est possible d'y connecter un détecteur (voire deux mais je n'ai pas testé) en passant par les broches de flashage. Ce détecteur est obligatoire pour connaître la position dans laquelle est notre portail : ouvert ou fermé. J'utilise pour cela un contacteur à aimant qui est en position fermée (les 2 aimants se touchent) lorsque le portail est fermée. Dès qu'il s'ouvre, les aimants se décollent, le circuit est alors ouvert et cela change son état.</li>
<li>Ce module peut aussi être alimenté en 12v, entre 24 et 60V ou en 220V. Là aussi, c'est un autre avantage permettant beaucoup de flexibilité.</li>
</ul>
<h2><span style="text-decoration: underline;">II- Choix du firmware Tasmota :</span></h2>
<ul>
<li>Pour des questions d'uniformisation avec tous mes autres modules et aussi de simplicité, j'ai opté pour le <strong>firmware Tasmota</strong> qui est vraiment très complet et en constante évolution. Site documentation : <a href="https://tasmota.github.io/docs/">https://tasmota.github.io/docs/</a><br />Site officiel : <a href="https://github.com/arendst/tasmota/">https://github.com/arendst/tasmota/</a></li>
<li>L'avantage de Tasmota est aussi de pouvoir utiliser directement les modules via leur interface Web en se connectant avec un navigateur Internet et en renseignant leur IP locale. Du coup, si votre serveur domotique est en rade (et ça arrivera) vous pourrez toujours avoir accès aux modules et les commander voire même les programmer avec la fonction Timer.</li>
<li>Les modules sous Tasmota s'intègrent très facilement dans différentes solutions domotiques comme Home Assistant, OpenHAB, Domoticz, ... Ma préférence va vers Home Assistant car les modules sous Tasmota sont automatiquement détectés grâce aux messages MQTT (ce qui n'était pas le cas avec mon module sous ESP Easy Mega).</li>
<li>&nbsp;Il faut tout d'abord flasher le module Shelly pour lui installer le firmware Tasmota (voir <a href="https://lofurol.fr/joomla//joomla/electronique/domotique/226-tasmota-installation-sur-des-modules-shelly">cet article</a> où je détaille comment faire mais l'arrivée de l'outil Tasmotizer pour faire cela a simplifié énormément la procédure : plus besoin d'IDE Arduino ou de l'outil esptool.py).</li>
<li>Pour avoir des infos sur le module Shelly 1 avec Tasmota voir ces pages : <a href="https://templates.blakadder.com/shelly_1.html">https://templates.blakadder.com/shelly_1.html</a> et aussi <a href="https://tasmota.github.io/docs/devices/Shelly-1/">https://tasmota.github.io/docs/devices/Shelly-1/</a>.</li>
</ul>
<h2><span style="text-decoration: underline;">III- Branchements :</span></h2>
</div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:4:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:9:"Domotique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:13:"Électronique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:3;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Sun, 26 Jul 2020 21:07:58 +0200";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}i:1;a:6:{s:4:"data";s:43:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:30:"[OpenSCAD] Informations utiles";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:79:"https://lofurol.fr/joomla/logiciels-libres/cao/297-openscad-informations-utiles";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:79:"https://lofurol.fr/joomla/logiciels-libres/cao/297-openscad-informations-utiles";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:3415:"<div class="feed-description"><p><img src="https://lofurol.fr/joomla/images/CAO_FreeCAD/openscad-logo.png" alt="openscad logo" width="193" height="60" style="margin-right: 25px; float: left;" />OpenSCAD est un logiciel libre permettant de concevoir des objets en 3 dimensions par programmation (contrairement à FreeCAD).</p>
<p>Un de ses principaux avantages est de pouvoir personnaliser (customiser) les dimensions de l'objet de façon très facile afin de pouvoir l'adapter. Ça peut être utile par exemple pour des embouts de tubes. Je joins ci-dessous un fichier permettant de générer des embouts à insérer dans des tubes carrés ou rectangulaires.</p>
<p>&nbsp;<img src="https://lofurol.fr/joomla/images/CAO_FreeCAD/OpenSCAD_parametres_embout_tube_carre_rectangle.png" alt="OpenSCAD parametres embout tube carre rectangle" width="800" height="552" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
<p>Pages utiles :</p>
<ul>
<li><a href="https://openscad.org/">https://openscad.org/</a></li>
<li><a href="https://rudi.giot.eu/Tutorials/files/OpenScad.pdf">https://rudi.giot.eu/Tutorials/files/OpenScad.pdf</a> : très bon tutoriel pdf en français</li>
<li><a href="http://edutechwiki.unige.ch/fr/Tutoriel_OpenSCAD">http://edutechwiki.unige.ch/fr/Tutoriel_OpenSCAD</a> : wiki en français</li>
<li><a href="https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual/Customizer">https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual/Customizer</a></li>
<li><a href="http://edutechwiki.unige.ch/fr/Tutoriel_OpenSCAD">http://edutechwiki.unige.ch/fr/Tutoriel_OpenSCAD</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Pour forcer l'affichage des décimales, on rajoute après le point virgule ce commentaire : // 0.01 (ici on force l'affichage sur 2 décimales)<br /><code>ProfondeurExtraInsert = 1; // 0.01<br /><br /></code></li>
<li>Pour <span style="text-decoration: underline;"><strong>afficher les étapes en montrant les différentes pièces ajoutées ou soustraites</strong></span>, il faut rajouter des caractères spéciaux devant l'instruction qu'on souhaite voir :
<ul>
<li>dièse (#) -&gt; forme en rouge</li>
<li>pour-cent (%) -&gt; forme en transparence</li>
<li>point-d’exclamation (!) -&gt; seule cette forme est affichée</li>
<li>étoile (*) -&gt; forme invisible</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Lorsqu'on a des formes compliquées, on peut les préparer dans des <span style="text-decoration: underline;"><strong>modules</strong></span> pour ensuite les appeler lorsqu'on les utilisera. Ça permet de réduire les imbrications de fonctions.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Pour afficher la valeur des variables dans la console, on utilise la fonction "echo".</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="text-decoration: underline;">Fichiers paramétriques utiles :</span></h4>
<ul>
<li>Fabriquer des rondelles ou des O ring en plastique souple (TPU) pour des joints d’étanchéité dans ce projet <a href="https://www.thingiverse.com/thing:3953156">https://www.thingiverse.com/thing:3953156</a> avec un fichier OpenSCAD à télécharger.</li>
<li>Pour fabriquer des objets avec des filetages (vis et écrous par exemple) :
<ul>
<li><a href="https://github.com/revarbat/BOSL2/wiki">https://github.com/revarbat/BOSL2/wiki</a></li>
<li><a href="https://github.com/revarbat/BOSL2/wiki/screws.scad">https://github.com/revarbat/BOSL2/wiki/screws.scad</a></li>
</ul>
</li>
<li></li>
</ul></div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:4:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:3:"CAO";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:16:"Logiciels Libres";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:3;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Mon, 01 Nov 2021 22:43:30 +0100";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}i:2;a:6:{s:4:"data";s:43:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:65:"[Tasmota] Ouvrir/fermer une vanne 1/4 de tour avec un servomoteur";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:116:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/316-tasmota-ouvrir-fermer-une-vanne-1-4-de-tour-avec-un-servomoteur";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:116:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/316-tasmota-ouvrir-fermer-une-vanne-1-4-de-tour-avec-un-servomoteur";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:2057:"<div class="feed-description"><p>J'ai un bassin de 800 litres que j'utilise pour arroser le potager. Ce bassin se remplit avec l'eau du puits via un surpresseur qui déclenche la pompe lorsque j'ouvre le robinet. Il m'arrive régulièrement d'oublier de fermer ce robinet (il faut environ 15 minutes pour que le bassin soit rempli), ce qui fait que l'eau déborde régulièrement. D'où l'idée d'automatiser la fermeture et l'ouverture de la vanne.</p>
<p>Mon choix s'est finalement porté vers un système mécanique afin de pouvoir agir manuellement si l'électronique ne répondait pas (il faudra pouvoir débrayer ou déplacer le servomoteur pour agir manuellement sur la vanne).</p>
<h2><span style="text-decoration: underline;">I- Cahier des charges :</span></h2>
<ul>
<li>Pouvoir toujours manœuvrer le robinet manuellement. -&gt; Ceci élimine l'utilisation d'une électrovanne au profit d'un système de ce genre basé sur un servomoteur <a href="https://www.amazon.fr/compatible-Assistant-t%C3%A9l%C3%A9commande-automatisation-r%C3%A9gulateur/dp/B08YYMLT4C">https://www.amazon.fr/compatible-Assistant-t%C3%A9l%C3%A9commande-automatisation-r%C3%A9gulateur/dp/B08YYMLT4C</a>. Mais il faudra pouvoir le débrayer en écartant le servomoteur de la vanne à actionner et même mieux avoir un interrupteur pour choisir la position du servomoteur (2 possibilités à étudier).</li>
<li>Il n'y a pas de ligne électrique proche du bassin et j'aimerai éviter d'avoir à en tirer une. -&gt; Il faudrait donc que le système fonctionne sur <strong>batterie autour des 5 volts</strong>.</li>
<li>Piloter la vanne via la domotique serait un plus en utilisant un firmware libre comme Tasmota (ne pas passer par Tuya, Smart Life par exemple). -&gt; Via <strong>un module ESP32</strong>.</li>
</ul>
<p>Mon choix s'est donc porté vers un système mécanique utilisant un servomoteur en m'inspirant du schéma suivant (source : <a href="https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/10443">https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/10443</a>) :</p>
</div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:4:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:9:"Domotique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:13:"Électronique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:3;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Wed, 20 Jul 2022 21:07:58 +0200";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}i:3;a:6:{s:4:"data";s:43:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:79:"[Yamaha Ampli RX-V677] Pilotage par le réseau via l&amp;#039;API xml de Yamaha";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:119:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/350-yamaha-ampli-rx-v677-pilotage-par-le-reseau-via-lapi-xml-de-yamaha";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:119:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/350-yamaha-ampli-rx-v677-pilotage-par-le-reseau-via-lapi-xml-de-yamaha";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:2898:"<div class="feed-description"><p><img src="https://lofurol.fr/joomla/images/domotique/Yamaha_RX-V677/Ampli_Yamaha_RX-V677.jpg" alt="Ampli Yamaha RX V677" width="300" height="187" style="margin-right: 30px; float: left;" />Cette page regroupe des info sur mon ampli audio-vidéo (ampli AV) ainsi que la façon de le piloter via le réseau Ethernet/Wifi de mon domicile.</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;">I- L'ampli Yamaha RX-V677</span></h3>
<p>Je possède un ampli Yamaha RX-V677 depuis quelques années maintenant (acheté le 10/06/2015 déjà !!!) et qui me donne entièrement satisfaction. J'avais profité d'une promotion sur un lot complet avec 5 enceintes Focal (2 colonnes Focus 836VW + 2 compactes B8VW + 1 enceinte centrale CC8VW). Il est capable de lire des fichiers .FLAC nativement (ce qui, en partie, avait présidé à son choix).</p>
<p>J'y ai rajouté un module Bluetooth TP-Link HA-100 (avec NFC que je n'ai jamais utilisé...) qui est alimenté par une prise USB de la chaîne (pas besoin de transfo) et qui a une sortie casque sur laquelle un câble RCA (1 fiche blanche et 1 rouge) va sur l'entrée de la chaîne "AUDIO2" : je peux ainsi diffuser de la musique via mon ordiphone (ou ma vieille tablette). L'entrée AUDIO1 est relié au multi lecteur de CD.<br />Il possède 2 zones de sortie, ce qui m'a permis de sonoriser en 2017 ma salle de bain avec des enceintes encastrables YAMAHA NS-IC800.</p>
<p>Le seul souci a été avec la fonction NET RADIO et le service <a href="https://yradio.vtuner.com/">https://yradio.vtuner.com/</a>&nbsp; qui est devenu payant (3$ par an) et qui n'est pas pratique à utiliser. Mis à part cette déconvenue (qu'on peut contourner avec le module Bluetooth), cet ampli me donne pleinement satisfaction.</p>
<p><strong>Important</strong> : <span style="background-color: #ffff00;">ce modèle d'ampli n'est pas MusicCast</span> contrairement aux modèles plus récents à partir des séries RX-V...79. Le successeur de mon modèle, le RX-V679 est sorti en 2015 (d'où la promo sur mon ampli...). On verra que ça a une forte incidence sur le pilotage à distance (plus compliqué mais pas moins fonctionnel).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;">II- Pilotage à distance</span></h3>
<h5>A- Via l'application pour ordiphone AV Controller</h5>
<p>Il s'agit de l'application fournit par Yamaha et consultable ici : <a href="https://fr.yamaha.com/fr/products/audio_visual/apps/av_controller/index.html">https://fr.yamaha.com/fr/products/audio_visual/apps/av_controller/index.html</a>. Franchement, elle est assez pratique à utiliser et remplace avantageusement la télécommande aux très nombreux boutons moins intuitive. C'est mon mode principal d'utilisation (en dehors des automatismes que je décris plus bas).</p>
<h5>B- Les différentes API proposées par Yamaha pour piloter ses ampli</h5>
</div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:4:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:9:"Domotique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:13:"Électronique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:3;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Mon, 15 Apr 2024 12:18:26 +0200";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}i:4;a:6:{s:4:"data";s:43:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:66:"[Tasmota] Flasher un module ESP 32 Lolin32 Lite avec Google Chrome";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:98:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/317-tasmota-flasher-un-module-esp-32-lolin32-lite";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:98:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/317-tasmota-flasher-un-module-esp-32-lolin32-lite";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:1840:"<div class="feed-description"><p><img src="https://lofurol.fr/joomla/images/domotique/Wemos_Lolin32_lite_clone.jpg" alt="Wemos Lolin32 lite clone" width="100" height="152" style="margin-left: 10px; float: right;" />Cet article est lié à cette "vieille" page où je décrivais comment flasher péniblement un module ESP 32 comme le Lolin32 Lite avec EasyESP : <a href="https://lofurol.fr/joomla//joomla/electronique/domotique/139-creer-ses-propres-objets-connectes-avec-les-modules-esp">Créer ses propres objets connectés avec les modules ESP</a></p>
<p>Mais je viens de découvrir comment y flasher facilement le firmware Tasmota à l'aide du navigateur Google Chrome qu'on peut installer (même s'il vaut mieux privilégier Firefox) sous Ubuntu. Attention ça ne fonctionnera pas sous Firefox ou même Chromium.</p>
<p>J'ai aussi utilisé cette méthode pour <a href="https://lofurol.fr/joomla//joomla/electronique/domotique/164-sonoff-flasher-le-firmware-tasmota-sous-arduino-ide">flasher un module Sonoff Dual R2 très facilement contrairement à la méthode "traditionnelle"</a> avec mon module convertisseur FT232RL 3.3V 5V FTDI USB vers TTL.</p>
<p>Source : <a href="https://tasmota.github.io/docs/ESP32/">https://tasmota.github.io/docs/ESP32/</a></p>
<div id="show_cache" contenteditable="true" tc-textcontent="true" data-tc-id="w-0.4179995056790792">&nbsp;</div>
<h2>I- Clone du Wemos Lolin32 Lite</h2>
<p>J'ai commandé 2 modules (<a href="https://fr.aliexpress.com/item/WEMOS-LOLIN32-Lite-V1-0-0-Wifi-Bluetooth-Conseil-de-D-veloppement-Antenne-ESP-32-ESP32/32843053744.html">https://fr.aliexpress.com/item/WEMOS-LOLIN32-Lite-V1-0-0-Wifi-Bluetooth-Conseil-de-D-veloppement-Antenne-ESP-32-ESP32/32843053744.html</a>) qui ne sont pas des Wemos originaux (pas de sérigraphie officielle). La commande "lsusb" retourne :</p>
</div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:4:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:9:"Domotique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:13:"Électronique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:3;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Wed, 22 Jun 2022 23:12:46 +0200";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}i:5;a:6:{s:4:"data";s:39:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:30:"Soudure à l&amp;#039;onduleur";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:88:"https://lofurol.fr/joomla/accueil/carte-du-site/articles/98-diy/237-soudure-a-l-onduleur";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:88:"https://lofurol.fr/joomla/accueil/carte-du-site/articles/98-diy/237-soudure-a-l-onduleur";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:1375:"<div class="feed-description"><p>La soudure m'étant totalement inconnue, je me suis lancé dans cette aventure afin de pouvoir réaliser certaines pièces ou objets en métal. J'ai longtemps hésité entre un poste onduleur (ou Inverter) et un poste avec fil fourré un peu plus onéreux. Finalement, même si l'utilisation du fil fourré semble plus facile, j'ai opté pour un poste utilisant des baguettes classiques&nbsp;pour une meilleure polyvalence, avec des consommables plus communs, facilement interchangeables et à un prix plus abordable à puissance équivalente. De plus, la qualité de soudure avec un fil fourré (sans gaz donc) est moindre. Le mieux serait d'avoir un poste Mig/Mag avec du gaz mais là on est dans d'autres gammes de prix notamment les bouteilles de gaz à plus de 300€ puis des recharges à 100€ (j'ai découvert cependant que pour un usage non professionnel, on pouvait utiliser des bouteilles de CO2 de machine à pression de 10 litres pour 80€ de consigne + 30€ de recharge... Voir ici pour plus d'info : <a href="https://www.soudeurs.com/gys-ims-spark-conseils-et-choix-sur-le-materiel/13030-le-smartmig-162-pour-un-bricoleur-du-dimanche.html">https://www.soudeurs.com/gys-ims-spark-conseils-et-choix-sur-le-materiel/13030-le-smartmig-162-pour-un-bricoleur-du-dimanche.html</a>).</p>
<p>Mon choix s'est porté sur ...</p>
</div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:3:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:3:"DIY";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Fri, 03 Jan 2020 17:29:39 +0100";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}i:6;a:6:{s:4:"data";s:43:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:48:"[Tasmota] Module Shelly 1 Mini Gen3 sous Tasmota";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:99:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/362-tasmota-module-shelly-1-mini-gen3-sous-tasmota";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:99:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/362-tasmota-module-shelly-1-mini-gen3-sous-tasmota";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:2945:"<div class="feed-description"><p><a href="https://tasmota.github.io/docs/" title="Vers le site Tasmota"><img src="https://lofurol.fr/joomla/images/domotique/Tasmota_logo.svg" alt="Tasmota logo" width="100" height="50" style="margin-right: 20px; float: left;" /></a>Comme pour tous mes modules domotiques, afin de ne pas dépendre d'un serveur distant (indépendance vis-à-vis des constructeurs), je les passe sous firmware Tasmota.<br />C'est le cas pour les modules Shelly 1 Mini Gen3 : <a href="https://www.shelly.com/fr/products/shop/shelly-1-mini-gen3">https://www.shelly.com/fr/products/shop/shelly-1-mini-gen3</a>. Ces interrupteurs ont pour avantage d'être utilisables comme contact sec et peuvent donc piloter une porte de garage.<br />Les modules que j'ai commandés (28€ TTC la paire) ont comme référence : S3SW-001X8EU.</p>
<p><img src="https://lofurol.fr/joomla/images/domotique/Shelly1_MiniG3_1.jpg" alt="Shelly1 MiniG3 Vue Bornes Branchement" width="248" height="200" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="https://lofurol.fr/joomla/images/domotique/Shelly1_MiniG3_2.jpg" alt="Shelly1 MiniG3 Vue Côté Bouton" width="225" height="200" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="https://lofurol.fr/joomla/images/domotique/Shelly1_MiniG3_3.jpg" alt="Shelly1 MiniG3 Vue intérieure Composants" width="235" height="200" /></p>
<p><img src="https://lofurol.fr/joomla/images/domotique/Shelly1_MiniG3_Broches.jpg" alt="Shelly1 MiniG3 Vue intérieures Plots UART" width="500" height="346" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
<p>Plus d'info ici :</p>
<ul>
<li><a href="https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-1-mini-gen3#Shelly1MiniGen3-Basicwiringdiagrams">https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-1-mini-gen3#Shelly1MiniGen3-Basicwiringdiagrams</a></li>
<li>Pour le flashage physique pour ESPHome : <a href="https://devices.esphome.io/devices/Shelly-1-Mini-Gen3">https://devices.esphome.io/devices/Shelly-1-Mini-Gen3</a></li>
</ul>
<p>Il est possible de les passer assez facilement sous Tasmota (pas besoin de démonter ni de brancher/souder des fils pour programmer le module) en suivant le tutoriel ici : <a href="https://github.com/tasmota/mgos32-to-tasmota32">https://github.com/tasmota/mgos32-to-tasmota32</a>. Attention, ce tutoriel ne concerne que les modèles Shelly ESP32 et ESP32-C3.<br />Documentation sur l'ESP32-C3 : <a href="https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf">https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf</a></p>
<p><strong><span style="background-color: #ffff99;">Avertissement : La connexion Bluetooth ne fonctionnera plus sous Tasmota (du moins à l'heure où j'écris ces lignes) !</span></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
<p>Voici les différentes étapes à suivre :</p>
</div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:4:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:9:"Domotique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:13:"Électronique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:3;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Tue, 09 Jul 2024 14:12:46 +0200";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}}}s:27:"http://www.w3.org/2005/Atom";a:1:{s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:0:"";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:3:{s:3:"rel";s:4:"self";s:4:"type";s:19:"application/rss+xml";s:4:"href";s:47:"https://lofurol.fr/joomla/?format=feed&type=rss";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}}}}}}}}s:4:"type";i:128;s:7:"headers";a:13:{s:4:"date";s:29:"Tue, 30 Jul 2024 10:26:30 GMT";s:12:"content-type";s:34:"application/rss+xml; charset=utf-8";s:6:"server";s:6:"Apache";s:12:"x-powered-by";s:7:"PHP/8.1";s:10:"set-cookie";s:91:"2a13de8693e1fba963023f2fe41fa0f2=0244473132889ee55bf2fd5126ee811e; path=/; secure; HttpOnly";s:15:"x-frame-options";s:10:"SAMEORIGIN";s:15:"referrer-policy";s:31:"strict-origin-when-cross-origin";s:26:"cross-origin-opener-policy";s:11:"same-origin";s:7:"expires";s:29:"Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT";s:13:"last-modified";s:29:"Tue, 30 Jul 2024 10:26:30 GMT";s:13:"cache-control";s:62:"no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0";s:6:"pragma";s:8:"no-cache";s:22:"x-content-type-options";s:7:"nosniff";}s:5:"build";s:14:"20240605153603";s:5:"mtime";i:1722335190;s:3:"md5";s:32:"d86f62cc04c4e889d172353820f5d4f9";}