a:6:{s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:1:{s:3:"rss";a:1:{i:0;a:6:{s:4:"data";s:3:"
	
";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:7:"version";s:3:"2.0";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:1:{s:7:"channel";a:1:{i:0;a:6:{s:4:"data";s:44:"
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:2:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:19:"Lo Furòl - Accueil";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:107:"Site traitant de l'électronique, des logiciels libres, de l'impression 3d et éventuellement de l'occitan.";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:26:"https://lofurol.fr/joomla/";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:13:"lastBuildDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Tue, 21 May 2024 20:05:41 +0200";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:9:"generator";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:40:"Joomla! - Open Source Content Management";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"language";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:5:"fr-fr";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"item";a:7:{i:0;a:6:{s:4:"data";s:43:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:36:"[SQLPage] Commandes utiles - Astuces";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:100:"https://lofurol.fr/joomla/logiciels-libres/104-bases-de-donnees/356-sqlpage-commandes-utiles-astuces";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:100:"https://lofurol.fr/joomla/logiciels-libres/104-bases-de-donnees/356-sqlpage-commandes-utiles-astuces";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:851:"<div class="feed-description"><p>SQLPage est une application permettant de publier des bases de données sur une page Web sans se préoccuper de la mise en forme. Elle est développée et partagée par <a href="https://github.com/lovasoa#ophir-lojkine">Ophir Lojkine</a> (un grand merci à lui !!!).<br /><strong>Site officiel</strong> : <a href="https://sql.ophir.dev/">https://sql.ophir.dev/</a>Voir cette page où je décris son installation sur un NAS Synology : <a href="https://lofurol.fr/joomla/joomla/logiciels-libres/104-bases-de-donnees/349-sqlpage-utilisation-sur-un-nas-synology-avec-docker-et-mysql-postgresql-sqlite">[SQLPage] Utilisation sur un NAS Synology avec Docker et MySQL</a></p>
<p>Je liste ci-dessous des info pour aide-mémoire.<br />Sauf mention contraire, on part du principe qu'on travaille sur des bases SQLite.</p>
</div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:4:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:17:"Bases de données";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:16:"Logiciels Libres";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:3;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Mon, 13 May 2024 14:48:03 +0200";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}i:1;a:6:{s:4:"data";s:39:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:34:"[Docker] Liste de commandes utiles";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:79:"https://lofurol.fr/joomla/logiciels-libres/199-docker-liste-de-commandes-utiles";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:79:"https://lofurol.fr/joomla/logiciels-libres/199-docker-liste-de-commandes-utiles";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:2061:"<div class="feed-description"><p><img src="https://lofurol.fr/joomla/images/logiciels/Docker-Logo.svg" alt="Docker Logo" width="100" height="84" style="margin-right: 10px; float: left;" />J'ai découvert Docker en installant Jeedom (application domotique) sur mon NAS Synology. Pour la gestion du conteneur, j'utilise principalement l'outil intégré dans la version DSM 6.2 de mon NAS Synology : ceci a l'avantage pour un novice d'appréhender l'utilisation de Docker. Malheureusement, il y a peu de documentation sur cette utilisation particulière pour ne pas dire à la marge. Voici donc les commandes qu'on peut utiliser sur le serveur via ssh, soit une utilisation classique de Docker.</p>
<p>Site intéressant concernant Docker sur NAS Syno :&nbsp;<a href="https://www.nas-forum.com/forum/topic/65309-tuto-docker-introduction-au-fonctionnement/">https://www.nas-forum.com/forum/topic/65309-tuto-docker-introduction-au-fonctionnement/</a></p>
<p><strong>Important</strong> : Pour échanger les données avec les conteneurs, il faut créer des dossiers accessibles aux conteneurs. Du coup, pour mon NAS Synology, via "File Station", j'ai créé un <span style="background-color: #ffff00;">dossier "docker" configuré avec le propriétaire "EVERYONE" ayant les droits de lecture/écriture (de façon récursive pour les sous-dossiers et fichiers)</span>.<br />Source : <a href="https://kb.synology.com/fr-fr/DSM/tutorial/Docker_container_cant_access_the_folder_or_file">https://kb.synology.com/fr-fr/DSM/tutorial/Docker_container_cant_access_the_folder_or_file</a></p>
<p>Autre site :</p>
<ul>
<li><a href="https://www.nas-forum.com/forum/topic/65309-tuto-docker-introduction/">https://www.nas-forum.com/forum/topic/65309-tuto-docker-introduction/</a></li>
<li>Installer Docker et Docker Compose sur son NAS Syno : <a href="https://www.virtualizationhowto.com/2023/02/docker-compose-synology-nas-install-and-configuration/">https://www.virtualizationhowto.com/2023/02/docker-compose-synology-nas-install-and-configuration/</a><span></span></li>
</ul>
</div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:3:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:16:"Logiciels Libres";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Sat, 05 Jan 2019 19:52:03 +0100";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}i:2;a:6:{s:4:"data";s:43:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:80:"[SQLPage] Utilisation sur un NAS Synology avec Docker et MySQL/PostgreSQL/SQLite";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:146:"https://lofurol.fr/joomla/logiciels-libres/104-bases-de-donnees/349-sqlpage-utilisation-sur-un-nas-synology-avec-docker-et-mysql-postgresql-sqlite";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:146:"https://lofurol.fr/joomla/logiciels-libres/104-bases-de-donnees/349-sqlpage-utilisation-sur-un-nas-synology-avec-docker-et-mysql-postgresql-sqlite";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:1387:"<div class="feed-description"><p>SQLPage est une application permettant de publier des bases de données sur une page Web sans se préoccuper de la mise en forme. Elle est développée et partagée par <a href="https://github.com/lovasoa#ophir-lojkine">Ophir Lojkine</a> (un grand merci à lui !!!).<br /><strong>Site officiel</strong> : <a href="https://sql.ophir.dev/">https://sql.ophir.dev/</a></p>
<p>J'ai découvert SQLPage via ces articles très détaillés sur le site "linuxfr.org" :</p>
<ul>
<li>présentation par l'auteur lui-même : <a href="https://linuxfr.org/news/ecrire-une-appli-web-en-une-journee-avec-sqlpage">https://linuxfr.org/news/ecrire-une-appli-web-en-une-journee-avec-sqlpage</a></li>
<li>un retour d'expérience par un enseignant ayant développé l'application "École Inclusive" à partir de SQLPage : <a href="https://linuxfr.org/news/ecole-inclusive-une-application-libre-pour-la-prise-en-charge-des-eleves-en-situation-de-handicap">https://linuxfr.org/news/ecole-inclusive-une-application-libre-pour-la-prise-en-charge-des-eleves-en-situation-de-handicap</a></li>
</ul>
<p>C'est un outil très intéressant et puissant que je teste sur mon NAS Synology DS713+ sous DSM 7.1 (mon modèle trop ancien, qui a plus de 10 ans mais fonctionne impeccablement, ne peut pas migrer vers la version 7.2). Vous trouverez ci-dessous mon retour d'expérience.</p>
</div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:4:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:17:"Bases de données";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:16:"Logiciels Libres";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:3;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Thu, 11 Apr 2024 20:48:03 +0200";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}i:3;a:6:{s:4:"data";s:43:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:53:"[SQLite] Comment gérer une base de données SQLite ?";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:115:"https://lofurol.fr/joomla/logiciels-libres/104-bases-de-donnees/354-sqlite-comment-gerer-une-base-de-donnees-sqlite";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:115:"https://lofurol.fr/joomla/logiciels-libres/104-bases-de-donnees/354-sqlite-comment-gerer-une-base-de-donnees-sqlite";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:1419:"<div class="feed-description"><p>Dernièrement, j'ai été amené à utiliser pour la première fois une base de données au format SQLite (voir cet article : <a href="https://lofurol.fr/joomla/joomla/logiciels-libres/104-bases-de-donnees/349-sqlpage-utilisation-sur-un-nas-synology-avec-docker-et-mysql-postgresql-sqlite">[SQLPage] Utilisation sur un NAS Synology avec Docker et MySQL</a>) et du coup, s'est posée la question de la gestion de ce type de base de données.</p>
<h4><span style="text-decoration: underline;">I- Particularités des bases de données SQLite :</span></h4>
<p>- La base de données n'est constituée que d'un seul fichier avec l'extension .db.<br />- Il n'y a pas d'accès par mot de passe comme ça peut être le cas avec les bases MySQL et PostgreSQL (on verra d'ailleurs que ça pose problème pour y accéder avec Adminer...).</p>
<p><span style="background-color: #ffff00;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>IMPORTANT</strong></span> : pour pouvoir modifier une base de données sous SQLite, il faut que le <strong>dossier contenant la base de données au format .db soit accessible en lecture/écriture</strong> !!! Sinon, la base ne sera accessible qu'en lecture.</span> Cela s'explique par le fait que ce même dossier sert pour les fichiers temporaires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="text-decoration: underline;">II- Applications pour SQLite</span></h4>
</div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:4:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:17:"Bases de données";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:16:"Logiciels Libres";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:3;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Fri, 03 May 2024 17:43:43 +0200";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}i:4;a:6:{s:4:"data";s:43:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:71:"[Fablab] Utiliser une découpeuse vinyle Graphtech CE7000 avec Inkscape";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:94:"https://lofurol.fr/joomla/logiciels-libres/inkscape/353-fablab-decoupeuse-vinyle-avec-inkscape";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:94:"https://lofurol.fr/joomla/logiciels-libres/inkscape/353-fablab-decoupeuse-vinyle-avec-inkscape";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:2228:"<div class="feed-description"><p>Le Fablab possède une découpeuse vinyle Graphtec CE7000-130 qui normalement se pilote avec des logiciels tournant uniquement sous Windows. Le choix du constructeur est plus que contestable mais heureusement, grâce au travail et au partage de libristes, il est possible de contourner cet écueil et de ne travailler uniquement qu'avec des ordinateurs utilisant un système d'exploitation libre.<br />Page officielle du constructeur : <a href="https://www.graphteccorp.com/cutting/ce7000/">https://www.graphteccorp.com/cutting/ce7000/</a>. On peut obtenir une notice en anglais ici (elle n'existe pas en français...) :&nbsp;<a href="https://mygraphtec.jp/site_download/manual/CE7000-UM-152-ENG.pdf">https://mygraphtec.jp/site_download/manual/CE7000-UM-152-ENG.pdf</a>.</p>
<p>Il est donc possible directement à partir d'Inkscape de générer un fichier exploitable par cette machine à l'aide de l'extension Inkcut : <a href="https://www.codelv.com/projects/inkcut/">https://www.codelv.com/projects/inkcut/</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="text-decoration: underline;">I- Installation d'Inkcut</span></h4>
<p>Il y a 2 manipulations à faire : <a href="https://www.codelv.com/projects/inkcut/docs/installing/">https://www.codelv.com/projects/inkcut/docs/installing/</a></p>
<ol>
<li>Il faut d'abord installer l'application en python "Inkcut". Il s'agit d'une application "autonome" qui peut fonctionner seule (pas besoin d'Inkscape).</li>
<li>Ensuite, il faut installer l'extension Inkcut pour Inkscape : cette extension s'appuie sur l'application précédente. Ensuite, elle apparaîtra dans le menu "Extensions".</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="text-decoration: underline;">II- Utilisation d'Inkcut dans Inkscape</span></h4>
<p>Sources :</p>
<ul>
<li><a href="https://inkscape.org/forums/cutplot/plt-file-export-save-as-open/#c43681">https://inkscape.org/forums/cutplot/plt-file-export-save-as-open/#c43681</a></li>
<li><a href="https://codelv.com/projects/inkcut/docs/tutorial/">https://codelv.com/projects/inkcut/docs/tutorial/</a></li>
</ul>
<p>Voici les étapes à réaliser pour récupérer le fichier sur une clé USB que l'on branchera sur la découpeuse :</p>
</div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:4:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:8:"Inkscape";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:16:"Logiciels Libres";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:3;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Wed, 24 Apr 2024 18:54:46 +0200";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}i:5;a:6:{s:4:"data";s:43:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:54:"[Tasmota] Piloter une porte de garage avec un Shelly 1";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:105:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/254-tasmota-piloter-une-porte-de-garage-avec-un-shelly-1";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:105:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/254-tasmota-piloter-une-porte-de-garage-avec-un-shelly-1";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:3857:"<div class="feed-description"><h2><span style="text-decoration: underline;">I- Choix du module domotique Shelly 1 :</span></h2>
<ul>
<li>Après avoir piloté l'ouverture et la fermeture de ma <a href="https://lofurol.fr/joomla/joomla/electronique/domotique/160-espeasy-jeedom-piloter-un-relais-avec-une-wemos-lolin32-lite">porte de garage avec un module Wemos Lolin32 Lite sous firmware ESP Easy Mega</a>, j'ai voulu faire évoluer mon système en utilisant un <strong>module Shelly 1</strong> plus compact et nécessitant moins de bricolage. Cette solution peut aussi être très rapidement mise en place.<br />Plus d'info sur le Shelly1 sur la page suivante <a href="https://shelly.cloud/products/shelly-1-smart-home-automation-relay/">https://shelly.cloud/products/shelly-1-smart-home-automation-relay/</a>.</li>
<li>L'autre avantage du Shelly 1, contrairement au Sonoff Mini, c'est qu'il est possible de commander <strong>un contact sec</strong> à travers son relais, ce qui est nécessaire pour pouvoir actionner le moteur de ma porte de garage qui fonctionne par impulsions : un appui pour ouvrir, un autre appui pour arrêter, un nouvel appui pour refermer et ainsi de suite.</li>
<li>Il est possible d'y connecter un détecteur (voire deux mais je n'ai pas testé) en passant par les broches de flashage. Ce détecteur est obligatoire pour connaître la position dans laquelle est notre portail : ouvert ou fermé. J'utilise pour cela un contacteur à aimant qui est en position fermée (les 2 aimants se touchent) lorsque le portail est fermée. Dès qu'il s'ouvre, les aimants se décollent, le circuit est alors ouvert et cela change son état.</li>
<li>Ce module peut aussi être alimenté en 12v, entre 24 et 60V ou en 220V. Là aussi, c'est un autre avantage permettant beaucoup de flexibilité.</li>
</ul>
<h2><span style="text-decoration: underline;">II- Choix du firmware Tasmota :</span></h2>
<ul>
<li>Pour des questions d'uniformisation avec tous mes autres modules et aussi de simplicité, j'ai opté pour le <strong>firmware Tasmota</strong> qui est vraiment très complet et en constante évolution. Site documentation : <a href="https://tasmota.github.io/docs/">https://tasmota.github.io/docs/</a><br />Site officiel : <a href="https://github.com/arendst/tasmota/">https://github.com/arendst/tasmota/</a></li>
<li>L'avantage de Tasmota est aussi de pouvoir utiliser directement les modules via leur interface Web en se connectant avec un navigateur Internet et en renseignant leur IP locale. Du coup, si votre serveur domotique est en rade (et ça arrivera) vous pourrez toujours avoir accès aux modules et les commander voire même les programmer avec la fonction Timer.</li>
<li>Les modules sous Tasmota s'intègrent très facilement dans différentes solutions domotiques comme Home Assistant, OpenHAB, Domoticz, ... Ma préférence va vers Home Assistant car les modules sous Tasmota sont automatiquement détectés grâce aux messages MQTT (ce qui n'était pas le cas avec mon module sous ESP Easy Mega).</li>
<li>&nbsp;Il faut tout d'abord flasher le module Shelly pour lui installer le firmware Tasmota (voir <a href="https://lofurol.fr/joomla/joomla/electronique/domotique/226-tasmota-installation-sur-des-modules-shelly">cet article</a> où je détaille comment faire mais l'arrivée de l'outil Tasmotizer pour faire cela a simplifié énormément la procédure : plus besoin d'IDE Arduino ou de l'outil esptool.py).</li>
<li>Pour avoir des infos sur le module Shelly 1 avec Tasmota voir ces pages : <a href="https://templates.blakadder.com/shelly_1.html">https://templates.blakadder.com/shelly_1.html</a> et aussi <a href="https://tasmota.github.io/docs/devices/Shelly-1/">https://tasmota.github.io/docs/devices/Shelly-1/</a>.</li>
</ul>
<h2><span style="text-decoration: underline;">III- Branchements :</span></h2>
</div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:4:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:9:"Domotique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:13:"Électronique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:3;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Sun, 26 Jul 2020 21:07:58 +0200";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}i:6;a:6:{s:4:"data";s:43:"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";s:5:"child";a:1:{s:0:"";a:7:{s:5:"title";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:79:"[Yamaha Ampli RX-V677] Pilotage par le réseau via l&amp;#039;API xml de Yamaha";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:119:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/350-yamaha-ampli-rx-v677-pilotage-par-le-reseau-via-lapi-xml-de-yamaha";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:4:"guid";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:119:"https://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/350-yamaha-ampli-rx-v677-pilotage-par-le-reseau-via-lapi-xml-de-yamaha";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:1:{s:11:"isPermaLink";s:4:"true";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:11:"description";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:2898:"<div class="feed-description"><p><img src="https://lofurol.fr/joomla/images/domotique/Yamaha_RX-V677/Ampli_Yamaha_RX-V677.jpg" alt="Ampli Yamaha RX V677" width="300" height="187" style="margin-right: 30px; float: left;" />Cette page regroupe des info sur mon ampli audio-vidéo (ampli AV) ainsi que la façon de le piloter via le réseau Ethernet/Wifi de mon domicile.</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;">I- L'ampli Yamaha RX-V677</span></h3>
<p>Je possède un ampli Yamaha RX-V677 depuis quelques années maintenant (acheté le 10/06/2015 déjà !!!) et qui me donne entièrement satisfaction. J'avais profité d'une promotion sur un lot complet avec 5 enceintes Focal (2 colonnes Focus 836VW + 2 compactes B8VW + 1 enceinte centrale CC8VW). Il est capable de lire des fichiers .FLAC nativement (ce qui, en partie, avait présidé à son choix).</p>
<p>J'y ai rajouté un module Bluetooth TP-Link HA-100 (avec NFC que je n'ai jamais utilisé...) qui est alimenté par une prise USB de la chaîne (pas besoin de transfo) et qui a une sortie casque sur laquelle un câble RCA (1 fiche blanche et 1 rouge) va sur l'entrée de la chaîne "AUDIO2" : je peux ainsi diffuser de la musique via mon ordiphone (ou ma vieille tablette). L'entrée AUDIO1 est relié au multi lecteur de CD.<br />Il possède 2 zones de sortie, ce qui m'a permis de sonoriser en 2017 ma salle de bain avec des enceintes encastrables YAMAHA NS-IC800.</p>
<p>Le seul souci a été avec la fonction NET RADIO et le service <a href="https://yradio.vtuner.com/">https://yradio.vtuner.com/</a>&nbsp; qui est devenu payant (3$ par an) et qui n'est pas pratique à utiliser. Mis à part cette déconvenue (qu'on peut contourner avec le module Bluetooth), cet ampli me donne pleinement satisfaction.</p>
<p><strong>Important</strong> : <span style="background-color: #ffff00;">ce modèle d'ampli n'est pas MusicCast</span> contrairement aux modèles plus récents à partir des séries RX-V...79. Le successeur de mon modèle, le RX-V679 est sorti en 2015 (d'où la promo sur mon ampli...). On verra que ça a une forte incidence sur le pilotage à distance (plus compliqué mais pas moins fonctionnel).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;">II- Pilotage à distance</span></h3>
<h5>A- Via l'application pour ordiphone AV Controller</h5>
<p>Il s'agit de l'application fournit par Yamaha et consultable ici : <a href="https://fr.yamaha.com/fr/products/audio_visual/apps/av_controller/index.html">https://fr.yamaha.com/fr/products/audio_visual/apps/av_controller/index.html</a>. Franchement, elle est assez pratique à utiliser et remplace avantageusement la télécommande aux très nombreux boutons moins intuitive. C'est mon mode principal d'utilisation (en dehors des automatismes que je décris plus bas).</p>
<h5>B- Les différentes API proposées par Yamaha pour piloter ses ampli</h5>
</div>";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:6:"author";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:33:"postmaster@lofurol.fr (Webmestre)";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:8:"category";a:4:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:9:"Épinglé";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:1;a:5:{s:4:"data";s:9:"Domotique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:2;a:5:{s:4:"data";s:13:"Électronique";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}i:3;a:5:{s:4:"data";s:4:"ROOT";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}s:7:"pubDate";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:31:"Mon, 15 Apr 2024 12:18:26 +0200";s:7:"attribs";a:0:{}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}}}s:27:"http://www.w3.org/2005/Atom";a:1:{s:4:"link";a:1:{i:0;a:5:{s:4:"data";s:0:"";s:7:"attribs";a:1:{s:0:"";a:3:{s:3:"rel";s:4:"self";s:4:"type";s:19:"application/rss+xml";s:4:"href";s:47:"https://lofurol.fr/joomla/?format=feed&type=rss";}}s:8:"xml_base";s:0:"";s:17:"xml_base_explicit";b:0;s:8:"xml_lang";s:0:"";}}}}}}}}}}}}s:4:"type";i:128;s:7:"headers";a:13:{s:4:"date";s:29:"Tue, 21 May 2024 18:05:41 GMT";s:12:"content-type";s:34:"application/rss+xml; charset=utf-8";s:6:"server";s:6:"Apache";s:12:"x-powered-by";s:7:"PHP/8.1";s:10:"set-cookie";s:91:"2a13de8693e1fba963023f2fe41fa0f2=0ac63fba52c33825efccff7fe3ef53bb; path=/; secure; HttpOnly";s:15:"x-frame-options";s:10:"SAMEORIGIN";s:15:"referrer-policy";s:31:"strict-origin-when-cross-origin";s:26:"cross-origin-opener-policy";s:11:"same-origin";s:7:"expires";s:29:"Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT";s:13:"last-modified";s:29:"Tue, 21 May 2024 18:05:41 GMT";s:13:"cache-control";s:62:"no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0";s:6:"pragma";s:8:"no-cache";s:22:"x-content-type-options";s:7:"nosniff";}s:5:"build";s:14:"20231231133248";s:5:"mtime";i:1716314741;s:3:"md5";s:32:"a4fd5b0e54aabbab9339cb0ec46c91a1";}