######################################################################
## chaudiere
## digital inputs
#  input_type: discrete_input
## FC=02 lire discrete inputs de 10001-10086   enlever 1 a register
######################################################################

- platform: modbus
  scan_interval: 5
  inputs:
    - name: porte_chaudiere
      hub: pimodbus
      slave: 2
      address: 0
      input_type: discrete_input
      device_class: door
      
      
######################################################################
## chaudiere
## digital outputs
#  input_type: coil
## FC=01 lire coil inputs de 00001-00158   enlever 1 a register
######################################################################
- platform: modbus
  scan_interval: 10
  inputs:
    - name: circuit chauffage pompe 1
      hub: pimodbus
      slave: 2
      address: 0
      input_type: coil
      device_class: moving
